**Приложение N 1**

**к**[**постановлению**](https://base.garant.ru/12123004/)**Правительства РФ**

**от 21 мая 2001 г. N 400**

**Нормативы  
размещения представительств Российской Федерации в иностранных государствах**

**1. Представительские помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова- ние помещений | Рабочая площадь при максимальном количестве гостей на приемах | | | | | | | | | | | | | | Высо- та поме- щений (от пола до пото- лка), м | Рас- поло- жение поме- щений по эта- жам |
| 400 | | 500 | | 600 | | 700 | | 800 | | 1000 | | 1500 | |
| пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | Пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **I, II, III, IV климатические пояса** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вестибюль | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 70,0 | 1 | 4-6 | пер- вый |
| 2 | Аванзал (холл) | 40,0 | 1 | 40,0 | 1 | 40,0 | 1 | 40,0 | 1 | 40,0 | 1 | 40,0 | 1 | 60,0 | 1 | 4-6 | пер- вый |
| 3 | Гостиные (комнаты служебных приемов) | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | общ. пл. 30,0 | 1-2 | общ. пл. 30,0 | 1-2 | общ. пл. 45,0 | 2-3 | общ. пл. 45,0 | 2-3 | общ. пл. 60,0 | 3-4 | 4-6 | пер- вый |
| 4 | Большой приемный зал | 90,0 | 1 | 115,0 | 1 | 135,0 | 1 | 160,0 | 1 | 180,0 | 1 | 225,0 | 1 | общ. пл. 350,0 | 1-2 | 4-6 | пер- вый |
| 5 | Банкетный зал | 45,0 | 1 | 55,0 | 1 | 65,0 | 1 | 80,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 4-6 | пер- вый |
| 6 | Малый приемный зал (кинозал) | 45,0 | 1 | 55,0 | 1 | 65,0 | 1 | 80,0 | 1 | 80,0 | 1 | 125,0 | 1 | общ. пл. 225,0 | 1-2 | 4-6 | пер- вый |
| 7 | Комната ожидания | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | пер- вый |
|  | Итого: | 302,0 | 7 | 347,0 | 7 | 397,0 | 7-8 | 452,0 | 7-8 | 507,0 | 8-9 | 597,0 | 8-9 | 877,0 | 9-12 |  |  |
| **V, VI, VII климатические пояса** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вестибюль | 60,0 | 1 | 65,0 | 1 | 70,0 | 1 | 75,0 | 1 | 80,0 | 1 | 90,0 | 1 | 115,0 | 1 | 4-6 | пер- вый |
| 2 | Аванзал (холл) | 40,0 | 1 | 45,0 | 1 | 50,0 | 1 | 55,0 | 1 | 60,0 | 1 | 70,0 | 1 | 100,0 | 1 | 4-6 | пер- вый |
| 3 | Гостиные (комнаты служебных приемов) | общ. пл. 40,0 | 1-2 | общ. пл. 50,0 | 1-2 | общ. пл. 60,0 | 1-2 | общ. пл. 75,0 | 1-2 | общ. пл. 80,0 | 1-2 | общ. пл. 100,0 | 1-2 | общ. пл. 150,0 | 2-5 | 4-6 | пер- вый |
| 4 | Большой приемный зал | 180,0 | 1 | 225,0 | 1 | 270,0 | 1 | общ. пл. 315,0 | 1-2 | общ. пл. 360,0 |  | 450,0 | 2 | общ. пл. 675,0 | 2-3 | 4-6 | пер- вый |
| 5 | Банкетный зал | 90,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 4-6 | пер- вый |
| 6 | Малый приемный зал (кинозал) | 90,0 | 1 | 125,0 | 1 | общ. пл. 170,0 | 1-2 | общ. пл. 215,0 | 2-3 | общ. пл. 260,0 | 2-3 | общ. пл. 350,0 | 3-4 | общ. пл. 575,0 | 3-5 | 4-6 | пер- вый |
| 7 | Комната ожидания | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | пер- вый |
|  | Итого: | 512,0 | 7-8 | 622,0 | 7-8 | 732,0 | 7-9 | 847,0 | 8-12 | 952,0 | 8-12 | 1172,0 | 11-13 | 1727,0 | 11-17 |  |  |

**2. Подсобно-представительские помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова- ние помещений | Рабочая площадь при максимальном количестве гостей на приемах | | | | | | | | | | | | | | Высо- та поме- щений (от пола до пото- лка), м | Рас- поло- жение поме- щений по эта- жам |
| 400 | | 500 | | 600 | | 700 | | 800 | | 1000 | | 1500 | |
| пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. | пло- щадь, кв.м | к-во по- мещ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Гардеробы | общ. пл. 16/32 | по про- екту | общ. пл. 20/40 | по про- екту | общ. пл. 24/48 | по про- екту | общ. пл. 28/56 | по про- екту | общ. пл. 32/64 | по про- екту | общ. пл. 40/80 | по про- екту | общ. пл. 60/120 | по про- екту | 3,3 | пер- вый |
| 2 | Санитарные узлы | один унитаз и один писсуар на 100 гостей мужчин, один унитаз на 50 гостей женщин | | | | | | | | | | | | | | 3,3 | пер- вый |
| 3 | Туалетная | 12,0 | 1 | 15,0 | 1 | 15,0 | 1 | 18,0 | 1 | 20,0 | 1 | 24,0 | 1 | 30,0 | 1 | 3,3 | пер- вый |
| 4 | Сервиро- вочная | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 30,0 | 1 | 30,0 | 1 | 30,0 | 1 | 3,3 | цо- коль- ный, пер- вый |
| 5 | Варочный зал | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 30,0 | 1 | 30,0 | 1 | 35,0 | 1 | по прое- кту | цо- коль- ный, пер- вый |
| 6 | Заготовоч- ные, моеч- ные, холо- дильные камеры, складские помещения, кухни | общ. пл. 20,0 | по про- екту | общ. пл. 20,0 | по про- екту | общ. пл. 20,0 | по про- екту | общ. пл. 25,0 | по про- екту | общ. пл. 25,0 | по про- екту | общ. пл. 30,0 | по про- екту | общ. пл. 30,0 | по про- екту | 3,3 | цо- коль- ный, пер- вый |
| 7 | Гардероб персонала кухни | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 | 9,0 | 1 | 9,0 | 1 | 9,0 | 1 | 3,3 | цо- коль- ный, пер- вый |
| 8 | Душевая персонала кухни | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | 3,3 | цо- коль- ный, пер- вый |
| 9 | Санитарные узлы пер- сонала кухни | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | 3,3 | цо- коль- ный, пер- вый |
| 10 | Складские помещения | общ. пл. 40,0 | по про- екту | общ. пл. 5,0 | по про- екту | общ. пл. 50,0 | по про- екту | общ. пл. 55,0 | по про- екту | общ. пл. 60,0 | по про- екту | общ. пл. 70,0 | по про- екту | общ. пл. 90,0 | по прое- кту | 3,3 | цо- коль- ный, пер- вый |
|  | Итого: | 141,0 157,0 |  | 153,0 173,0 |  | 162,0 186,0 |  | 179,0 207,0 |  | 213,0 245,0 |  | 240,0 280,0 |  | 291,0 301,0 |  |  |  |

**Примечания:**

1. Площадь гардеробов в [разделе 2](https://base.garant.ru/12123004/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1200) "Подсобно-представительские помещения" указана дробью, в числителе для I, II, III, IV клим. пояса, в знаменателе - для V, VI, VII клим. поясов.

2. Площадь подсобных помещений представительской кухни допускается уменьшить в зависимости от местных условий, возможности получения полуфабрикатов.

**3. Служебные помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова- ние помещений | Штат персонала | | | | | | Высота помеще- ний (от пола до потол- ка), м | Размеще- ние по- мещений по эта- жам |
| 35 чел. | | 70 чел. | | 100 чел. | |
| площадь кв.м | кол-во помещ. | площадь кв.м | кол-во помещ. | площадь кв.м | кол-во помещ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кабинет посла (пос- ланника) | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 2 | Рабочая комната посла | 18,0 | 1 | 18,0 | 1 | 18,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 3 | Комната секретаря | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 4 | Кабинет со- ветников | 25,0 | 2 | 25,0 | 4 | 25,0 | 6 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 5 | Кабинет дипломатов | 12,0 | до 6 | 12,0 | до 12 | 12,0 | до 18 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 6 | Рабочие по- мещения | общ.пл. 150,0 | по проекту | общ.пл. 220,0 | по проекту | общ.пл. 300,0 | по проекту | 3,3 | по проекту |
| 7 | Резервные рабочие помещения (при нали- чии подва- льных поме- щений) | общ.пл. 20,0 | по проекту | общ.пл. 30,0 | по проекту | общ.пл. 40,0 | по проекту | 3,3 | подвал |
| 8 | Кабинеты военного, военно-мор- ского и авиационно- го атташе | 25,0 | 1 | 25,0 | 1-2 | 25,0 | 1-3 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 9 | Кабинеты аппарата военного, военно-мор- ского и авиационно- го атташе | 12,0 | 2 | 12,0 | 3 | 12,0 | 4 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 10 | Залы опера- тивных совещаний | исполь- зуется кабинет посла | - | общ.пл. 60,0 | 1-2 | общ.пл. 60,0 | 1-2 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 11 | Служебная библиотека | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 16,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 12 | Укрытие (использу- ются склад- ские или другие вспомога- тельные по- мещения) | общ.пл. 40,0 | по проекту | общ.пл. 60,0 | по проекту | общ.пл. 80,0 | по проекту | 3,3 | по проекту |
| 13 | Технические помещения | общ.пл. 120,0 | по проекту | общ.пл. 160,0 | по проекту | общ.пл. 200,0 | по проекту | 3,3 | по проекту |
| 14 | Канцелярия | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 15 | Комната машинисток | 12,0 | 1 | 16,0 | 1 | общ.пл. 18,0 | 1-2 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 16 | АТС, акку- муляторная с тамбуром | 10,0- 4,0- 2,0 | 3 | 10,0- 4,0- 2,0 | 3 | 10,0- 4,0- 2,0 | 3 | 3,3 | выше 1-го при отсутст- вии под- вала |
| 17 | ГАТС, акку- муляторная с тамбуром | 10,0- 4,0- 2,0 | 1 | 10,0- 4,0- 2,0 | 3 | 10,0- 4,0- 2,0 | 3 | 3,3 | цок., 1, 2 эт. |
| 18 | Комната де- журного | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | 1 эт. |
| 19 | Помещение аппаратной | общ.пл. 10,0 | 1-2 | общ.пл. 10,0 | 1-2 | общ.пл. 12,0 | 1-2 | 3,3 | 1 эт. |
|  | Итого: | 673,0 |  | 1042,0 |  | 1359,0 |  |  |  |

**Примечания:**

1. Состав и площади служебных помещений при нормативе, определяющем общую площадь, уточняются заданием на проектирование.

2. Общая площадь помещений [позиций N 6](https://base.garant.ru/12123004/#block_1306), [7](https://base.garant.ru/12123004/#block_1307), [12](https://base.garant.ru/12123004/#block_1312), [13](https://base.garant.ru/12123004/#block_1313) дана с учетом площадей коридоров.

3. При отсутствии подвальных помещений резервные рабочие помещения не предусматриваются.

4. Складские или другие вспомогательные помещения, располагаемые в подземных или наземных этажах зданий, используемые под укрытия, оборудуются усиленными дверями, емкостью запаса воды и санузлами. Усиления конструкций этих помещений не требуется.

**4. Служебно-вспомогательные помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова- ние помещений | Штат персонала | | | | | | Высота помеще- ний (от пола до потол- ка), м | Размеще- ние по- мещений по эта- жам |
| 35 чел. | | 70 чел. | | 100 чел. | |
| площадь кв.м | кол-во помещ. | площадь кв.м | кол-во помещ. | площадь кв.м | кол-во помещ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Помещение телетайпной | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 3,0 | 1-2 этаж |
| 2 | Помещение бухгалтерии с кассой | общ.пл. 18,0 | 2 | общ.пл. 18,0 | 2 | общ.пл. 24,0 | 2 | 3,0 | 1-2 этаж |
| 3 | Помещение завхоза | 16,0 | 1 | 16,0 | 1 | 16,0 | 1 | 3,0 | 1-2 этаж |
| 4 | Помещение инженера | 12,0 | 1 | 18,0 | 1 | общ.пл. 24,0 | 1-2 | 3,0 | 1-2 этаж |
|  | Итого: | 56,0 |  | 62,0 |  | 74,0 |  |  |  |

**5. Подсобно-хозяйственные помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова- ние помещений | Штат персонала | | | | | | Высота помеще- ний (от пола до потол- ка), м | Размеще- ние по- мещений по эта- жам |
| 35 чел. | | 70 чел. | | 100 чел. | |
| площадь кв.м | кол-во помещ. | площадь кв.м | кол-во помещ. | площадь кв.м | кол-во помещ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ксероксная | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 3,0 | 1-2 этаж |
| 2 | Помещение электромон- тера | 10,0 | 1 | 18,0 | 1 | общ.пл. 24,0 | 1-2 | 3,0 | 1-2 этаж |
| 3 | Помещение механика | 10,0 | 1 | 12,0 | 1 | 18,0 | 1 | 3,0 | 1-2 этаж |
| 4 | Помещение для рабочих | 12,0 | 1 | 18,0 | 1 | 24,0 | 1 | 3,0 | 1-2 этаж |
| 5 | Складские помещения | общ.пл. 40,0 | по проекту | общ.пл. 60,0 | по проекту | общ.пл. 80,0 | по проекту | 3,0 | по проекту |
| 6 | Дизель-ге- нераторные | 40,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 2 | по проекту | по проекту |
| 7 | Мотор-ге- нераторная | 15,0 | 1 | 15,0 | 1 | 20,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 8 | Электрощи- товая, ко- тельная, бойлерная и насосная | общ.пл. 40,0 | 2 | общ.пл. 60,0 | 2-3 | общ.пл. 80,0 | 2-3 | по проекту | по проекту |
| 9 | Помещение коммуника- ционных вводов | до 12,0 | 1 | до 18,0 | 1 | до 18,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 10 | Помещение для устано- вок конди- ционирова- ния воздуха | общ.пл. до 100,0 | по проекту | общ.пл. до 130,0 | по проекту | общ.пл. до 180,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
| 11 | Помещение радиоаппа- ратной и связи | 12,0 | 1 | общ.пл. 18,0 | 1-2 | общ.пл. 18,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
| 12 | Машинные помещения лифтов | до 20,0 | по проекту | до 30,0 | 1 | до 30,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 13 | Помещение гаража или крытая сто- янка | общ.пл. 300,0 | по про- екту (12 маш.- мест) | общ.пл. 625,0 | по про- екту (25 маш.- мест) | общ.пл. 925,0 | по про- екту (37 маш.- мест) | по проекту | по проекту |
| 14 | Бокс на 2 автомашины | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 15 | Помещение для сжига- ния бумаги | 15,0 | 1 | 20,0 | 1 | 24,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 16 | Трансформа- торная подстанция | 30,0 | 1 | 30,0 | 1 | 30,0 | 1 | по проекту | на границе участка |
| 17 | Пункт про- верки поч- товой кор- респонден- ции | общ.пл. 12,0 | 2 | общ.пл. 12,0 | 2 | общ.пл. 12,0 | 2 | 2,5 | на границе участка |
| 18 | Солярий | общ.пл. 30,0 | по проекту | общ.пл. 40,0 | по проекту | общ.пл. 60,0 | по проекту | 3,0 | на крыше |
| 19 | Санитарные узлы | общ.пл. 6,0 | 2 | общ.пл. 12,0 | 4 | общ.пл. 18,0 | 6 | 3,0 | по проекту |
|  | Итого: | 764,0 |  | 1228,0 |  | 1671,0 |  |  |  |

**Примечание.**В странах с жарким климатом (I, II, III, IV климатические зоны) допускается устройство вместо гаражей крытых автостоянок.

**6. Консульские помещения**

**Для отдельно стоящего здания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова- ние помещений | Рабочая площадь, кв.м | | | | Высота помеще- ний, м | Размещение помещений по этажам |
| количество виз в год | | | |
| до 10 тыс. | до 20 тыс. | до 50 тыс. | до 100 тыс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зал ожида- ния с виде- отекой | 30 | 50 | 60 | 70 | 3,3 | 1 этаж |
| 2 | Переговор- ная | 16 | 16 | 12х2=24 | 12+16=28 | 3,3 | 1 этаж |
| 3 | Сервировоч- ная | 5 | 5 | 5 | 9 | 3,3 | 1 этаж |
| 4 | Санузел для посетителей | 3 | 3 | 3х2=6 | 3х2=6 | 3,3 | 1 этаж |
| 5 | Переговор- ная кабина | 3 | 3 | 3х2=6 | 3х2=6 | 3,3 | 1 этаж |
| 6 | Кабинет консула | 25 | 30 | 30 | 30 | 3,3 | по проекту |
| 7 | Кабинет секретаря | - | 12 | 12 | 12 | 3,3 | по проекту |
| 8 | Кабинеты | 12 | 12 | 12х2=24 | 12х3=36 | 3,3 | по проекту |
| 9 | Визовая | 12 | 12 | 16 | 16 | 3,3 | 1 этаж |
| 10 | Кладовая при визовой | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,3 | 1 этаж |
| 11 | Кабинет де- журного дипломата | 8 | 8 | 8 | 8 | 3,3 | 1 этаж |
| 12 | Санузел для сотрудников | 3 | 3 | 3 | 3х3=9 | 3,3 | по проекту |
| 13 | Тамбур | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,3 | 1 этаж |
| 14 | Помещение хозяйствен- ного назна- чения | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,3 | по проекту |
| 15 | Комната ин- женерных вводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,3 | 1 этаж |
| 16 | Помещение для ЭВМ | 12+8=20 | 12+8=20 | 12+8=20 | 18+8=26 | 3,3 | по проекту |
|  | Итого: | 157 | 194 | 234 | 273 |  |  |

**Встроенные в другое здание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование помещений | Рабочая площадь, кв. м | | | |
| количество виз в год | | | |
| до 10 тыс. | до 20 тыс. | до 50 тыс. | до 100 тыс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Холл - приемная | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Переговорная | 16 | 16 | 12х2=24 | 12+16=28 |
| 3 | Сервировочная | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Переговорная кабина | 3 | 3 | 3х2=6 | 3х2=6 |
| 5 | Кабинет консула | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Кабинет секретаря | - | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Кабинеты | 12 | 12 | 12х2=24 | 12х3=36 |
| 8 | Визовая | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 9 | Кладовая для визовой | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Кабинет дежурного дипломата | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Санузел для сотрудников | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Тамбур | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Помещение хоз. назначения | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Помещение для ЭВМ | 12+8=20 | 12+8=20 | 12+8=20 | 18+8=26 |
|  | Итого: | 130 | 147 | 174 | 199 |

**7. Жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование помещений | Жилая пл., кв.м | Общая пл., кв.м | Общая площадь и количество квартир при штате персонала | | | Высота помеще- ний, м | Расположе- ние помещений по этажам |
| 35 чел. | 70 чел. | 100 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **В служебно-представительском здании** | | | | | | | | |
| 1 | Квартира посла | до 60,0 | до 95,0 | 95,0 1 | 95,0 1 | 95,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 2 | Квартира гостевая | 50,0 | до 77,0 | 77,0 1 | 77,0 1 | 77,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 3 | Квартира для дипкурьеров | 30,0 | до 53,0 | 53,0 1 | 53,0 1 | 53,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 4 | Квартира торгово- го представителя, военного, военно- воздушного, воен- но-морского атта- ше | 48,0- 50,0 | до 77,0 | 77,0 1 | 77,0 1 | 77,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 5 | Квартира старшего помощника военно- го, военно-воз- душного, военно- морского атташе | до 40,0 | до 65,0 | 130,0 2 | 130,0 2 | 130,0 2 | 3,3 | по проекту |
| 6 | Квартира | 36,0 | до 53,0 | 159,0 3 | 212,0 4 | 265,0 5 | 3,3 | по проекту |
| 7 | Квартира | 24,0 | до 45,0 | 90,0 2 | 135,0 3 | 180,0 4 | 3,3 | по проекту |
|  | Итого: |  |  | 681,0 11 | 779,0 13 | 877,0 15 |  |  |
| **В жилой зоне** | | | | | | | | |
| 1 | Квартира | 48,0- 50,0 | до 77,0 | 154,0 2 | 385,0 5 | 770,0 10 | 3,3 | по проекту |
| 2 | Квартира | 40,0 | до 65,0 | 195,0 3 | 975,0 15 | 1235,0 19 | 3,3 | по проекту |
| 3 | Квартира | 36,0 | до 53,0 | 371,0 7 | 795,0 15 | 1378,0 26 | 3,3 | по проекту |
| 4 | Квартира | 24,0 | до 45,0 | 315,0 7 | 450,0 10 | 675,0 15 | 3,3 | по проекту |
|  | Итого: |  |  | 1035,0 19 | 2605,0 45 | 4059,0 70 |  |  |
|  | Всего по разделу 7 "Жилые помеще- ния" |  |  | 1716,0 30 | 3384,0 58 | 4935,0 85 |  |  |

**8. Бытовые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова- ние поме- щений | Штат персонала | | | | | | Высота поме- щений, м | Распо- ложение помеще- ний по этажам |
| до 35 чел. | | до 70 чел. | | свыше 100 чел. | |
| площадь, кв.м | кол-во комнат | площадь, кв.м | кол-во комнат | площадь, кв.м | кол-во комнат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Библиотека | 15,0 | по проекту | 20,0 | по проекту | 25,0 | по проекту | 3,0 | по проекту |
| 2 | Бильярдная | 40,0 | по проекту | 40,0 | по проекту | 40,0 | по проекту | 3,0 | по проекту |
| 3 | Прачечная | общ. пл. 20,0 | по проекту | общ. пл. 20,0 | по проекту | общ. пл. 30,0 | по проекту | 3,0 | по проекту |
| 4 | Магазин | общ. пл. 30,0 | по проекту | общ. пл. 30,0 | по проекту | общ. пл. 30,0 | по проекту | 3,0 | по проекту |
| 5 | Медпункт | общ. пл. 45,0 | по проекту | общ. пл. 45,0 | по проекту | общ. пл. 65,0 | по проекту | 3,0 | по проекту |
| 6 | Детская комната | 20,0 | по проекту | 30,0 | по проекту | 30,0 | по проекту | 3,0 | по проекту |
|  | Итого: | 170,0 |  | 185,0 |  | 220,0 |  |  |  |

**Примечание.**Площади детско-школьных, клубных помещений и спортивных сооружений определяются заданием на проектирование.

**Нормативы размещения представительств Российской Федерации со штатным составом до 20 и до 30 человек**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование помещений | Штат персонала | | | | Высота поме- щений, м | Разме- щение помеще- ний по этажам |
| до 20 чел. | | до 30 чел. | |
| площадь, кв.м | кол-во помещ. | площадь, кв.м | кол-во помещ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Представительские помещения** | | | | | | | |
| 1 | Вестибюль | 40,0 | 1 | 40,0 | 1 | 4-5 | первый |
| 2 | Аванзал (холл) | 30,0 | 1 | 30,0 | 1 | 4-5 | первый |
| 3 | Гостиные (комнаты служебных приемов) | 15х2=30,0 | 2 | 15х2=30,0 | 2 | 4-5 | первый |
| 4 | Зал приемов | 70,0 | 1 | 90,0 | 1 | 4-5 | первый |
| 5 | Банкетный зал | 30,0 | 1 | 40,0 | 1 | 4-5 | первый |
| 6 | Комната ожидания | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | первый |
|  | Итого: | 212,0 |  | 242,0 |  |  |  |
| **II. Подсобно-представительские помещения** | | | | | | | |
| 7 | Кладовая для мебе- ли при приемном зале | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 3,0 | по проекту |
| 8 | Гардероб | 15,0 | по проекту | 15,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
| 9 | Санитарные узлы | один унитаз и один писсуар на 100 гостей мужчин, один унитаз на 50 гостей женщин | | | | | |
| 10 | Туалетная комната | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 11 | Сервировочная | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 3,3 | по проекту |
| 12 | Варочный зал | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | 3,3 | по проекту |
| 13 | Заготовочные, мо- ечные, холодильные камеры, складские помещения кухни | до 24,0 | по проекту | до 24,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
| 14 | Гардеробы персона- ла кухни с душевой | 9,0 | по проекту | 9,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
| 15 | Санитарные узлы персонала | 3,3 | 1 | 3,3 | 1 | по проекту | по проекту |
| 16 | Складские помеще- ния | 30,0 | по проекту | 35,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
|  | Итого: | 153,0 |  | 158,0 |  |  |  |
| **III. Служебные помещения** | | | | | | | |
| 17 | Кабинет посла (генконсула) | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 18 | Кабинет секретаря посла | 15,0 | 1 | 15,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 19 | Кабинеты диплома- тов | 12х3=36,0 | 3 | 12х6=72,0 | 6 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 20 | Кабинеты советни- ков | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 21 | Рабочие помещения | общ. пл. 180,0 | по проекту | общ. пл. 180,0 | по проекту | 3,3 | не ниже 2-го |
| 22 | Резервные рабочие помещения (при на- личии подвальных помещений) | общ. пл. 20,0 | по проекту | общ. пл. 20,0 | по проекту | 3,3 | подвал |
| 23 | Кабинет военного, военно-морского и военно-воздушного атташе | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 3,3 | подвал |
| 24 | Кабинеты аппарата военного атташе | общ. пл. 24,0 | по проекту | общ. пл. 24,0 | по проекту | 3,3 | подвал |
| 25 | Служебная библио- тека | 15,0 | 1 | 15,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 26 | Технические поме- щения | общ. пл. 120,0 | по проекту | общ. пл. 120,0 | по проекту | 3,3 | не ниже 2-го |
| 27 | Канцелярия | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 28 | Комната машинисток | 8,0 | 1 | 8,0 | 1 | 3,3 | не ниже 2-го |
| 29 | АТС, аккумулятор- ная с тамбуром | общ. пл. 18,0 | 2 | общ. пл. 18,0 | 2 | 3,3 | выше 1-го |
| 30 | ГАТС | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 3,3 | цоколь- ный,1-й |
| 31 | Комната дежурного | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | первый |
| 32 | Помещение аппарат- ной | общ. пл. 12,0 | 1 | общ. пл. 12,0 | 1 | 3,3 | первый |
| 33 | Укрытие (использу- ются складские или другие вспомога- тельные помещения) | 40,0 | по проекту | 40,0 | по проекту | 3,3 | по проекту |
| 34 | Санитарные узлы | 12,0 | по проекту | 12,0 | по проекту | 3,3 | по проекту |
|  | Итого: | 646,0 |  | 682,0 |  |  |  |
| **IV. Служебно-вспомогательные помещения** | | | | | | | |
| 35 | Помещение телетай- пной (телефакс) | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 3,3 | первый |
| 36 | Бухгалтерия с кас- сой | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | по проекту |
| 37 | Помещение завхоза | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | по проекту |
| 38 | Помещение инженера | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,3 | по проекту |
| 39 | Санитарные узлы | 6,0 | по проекту | 6,0 | по проекту | 3,3 | по проекту |
|  | Итого: | 52,0 |  | 52,0 |  |  |  |
| **V. Подсобно-хозяйственные помещения** | | | | | | | |
| 40 | Радиоузел и аппа- ратная TV-связи | 18,0 | 1 | 18,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 41 | Ксерокс | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 3,0 | по проекту |
| 42 | Помещения квалифи- цированных рабочих | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 | 3,0 | по проекту |
| 43 | Мастерские | 18,0 | 1 | 18,0 | 1 | 3,0 | по проекту |
| 44 | Складские помеще- ния | 40,0 | 1 | 60,0 | 1 | 3,0 | по проекту |
| 45 | Электрощитовая, котельная, бойлер- ная, насосная и коммуникационные вводы | 40,0 | по проекту | 40,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
| 46 | Помещения для ус- тановок кондицио- нирования и венти- ляции | общ. пл. до 100,0 | по проекту | общ. пл. до 100,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
| 47 | Для автомашины | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 48 | Гараж или крытая стоянка | 25х7= 175,0 | 7 | 25х10= 250,0 | 10 | по проекту | по проекту |
| 49 | Помещение для сжи- гания бумаг | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 50 | Трансформаторная подстанция | 35,0 | 1 | 35,0 | 1 | по проекту | на границе участка |
| 51 | Пункт проверки почтовой | общ. пл. 4,0х2=8,0 | 2 | общ. пл. 4,0х2=8,0 | 2 | 2,5 | на границе участка |
| 52 | Солярий | общ. пл. 30,0 | по проекту | общ. пл. 30,0 | по проекту | 3,0 | на кры- ше зда- ния |
| 53 | Дизель-генератор- ная | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 54 | Мотор-генераторная | 20,0 | 1 | 20,0 | 1 | по проекту | по проекту |
| 55 | Санитарные узлы | 6,0 | по проекту | 6,0 | по проекту | по проекту | по проекту |
|  | Итого: | 572,0 |  | 667,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование помещений | Жилая пл. кв.м | Общая пл., кв.м | Общая площадь, и количество квартир при штате персонала | | Высота помеще- ний от пола до потолка, м | Разме- щение помеще- ний |
| до 20 чел. | до 30 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **VI. Жилые помещения** | | | | | | | |
| **В служебно-представительском здании** | | | | | | | |
| 1 | Квартира посла (генконсула) | не более 60,0 | до 95,0 | 95,0 1 | 95,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 2 | Квартира | 50,0 | до 77,0 | 77,0 1 | 77,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 3 | Квартира для дип- курьеров | 36,0 | до 53,0 | 53,0 1 | 53,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 4 | Квартира торгового представителя, во- енного, военно- морского и военно- воздушного атташе | 50,0 | до 77,0 | 77,0 1 | 77,0 1 | 3,3 | по проекту |
| 5 | Квартира старшего помощника военно- го, военно-морско- го и военно-воз- душного атташе | 40,0 | до 65,0 | 65,0 1 | 130,0 2 | 3,3 | по проекту |
| 6 | Квартира | 30,0-36,0 | до 53,0 | 106,0 2 | 106,0 2 | 3,3 | по проекту |
| 7 | Квартира | 20,0-24,0 | до 36,0 | 72,0 2 | 72,0 2 | 3,3 | по проекту |
|  | Итого: |  |  | 545,0 9 | 610,0 10 |  | проекту |
| **В жилой зоне** | | | | | | | |
| 8 | Квартира | 50,0 | до 77,0 | 77,0 1 | 154,0 3 | 3,3 | по проекту |
| 9 | Квартира | 40,0 | до 65,0 | 130,0 2 | 195,0 3 | 3,3 | по проекту |
| 10 | Квартира | 30,0-36,0 | до 60,0 | 120,0 2 | 180,0 3 | 3,3 | по проекту |
| 11 | Квартира | 30,0-36,0 | до 53,0 | 159,0 3 | 266,0 5 | 3,3 | по проекту |
| 12 | Квартира | 20,0-24,0 | до 45,0 | 135,0 3 | 315,0 7 | 3,3 | по проекту |
| 13 | Квартира | 20,0-24,0 | до 36,0 | 78,0 2 | 78,0 2 | 3,3 | по проекту |
|  | Итого: |  |  | 693,0 13 | 1181,0 22 |  | проекту |
|  | Всего по разделу VI "Жилые помеще- ния" |  |  | 1238,0 22 | 1791,0 32 |  |  |

**Нормативы размещения в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в иностранном государстве**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование помещений | Площадь помеще- ний или квартир (жилая/общая), кв.м | Количест- во поме- щений или квартир | Всего площадей помещений или общих площадей квартир, кв.м | Высота помещений от пола до потол- ка (не менее), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Жилые помещения** | | | | | |
| 1 | Квартира посла | 60/95 | 1 | 95 | 3,3 |
| 2 | Гостевая квартира | 50/77 | 1 | 77 | 3,3 |
| 3 | Квартира механика-водителя | 36/53 | 1 | 53 | 3,3 |
| 4 | Квартира повара | 36/53 | 1 | 53 | 3,3 |
|  | Итого: |  |  | 278 |  |
| **II. Представительские помещения** | | | | | |
| 5 | Прихожая | 6 | 1 | 6 | 3,3 |
| 6 | Холл | 15 | 1 | 15 | 3,3 |
| 7 | Гостиная | 20 | 1 | 20 | 3,3 |
| 8 | Зал приемов | 36 | 1 | 36 | 3,3 |
|  | Итого: |  |  | 77 |  |
| **III. Подсобно-представительские помещения** | | | | | |
| 9 | Кладовая мебели при зале приемов | 10 | 1 | 10 | 3,3 |
| 10 | Гардероб | 6 | 1 | 6 | 3,3 |
| 11 | Санитарные узлы | 6 | 2 | 12 | 3,3 |
| 12 | Сервировочная | 10 | 1 | 10 | 3,3 |
| 13 | Кухня | 10 | 1 | 10 | 3,3 |
| 14 | Заготовочные, мо- ечные, холодильные камеры, складские помещения кухни | 20 | по проекту | 20 | 3,3 |
| 15 | Гардероб персонала кухни | 3 | 1 | 3 | 3,3 |
| 16 | Санитарные узлы персонала кухни | 3 | 1 | 3 | 3,3 |
|  | Итого: |  |  | 74 |  |
| **IV. Подсобно-хозяйственные помещения** | | | | | |
| 17 | Электрощитовая, котельная, бойлер- ная и коммуникаци- онные вводы | 30 | по проекту | 30 | по проекту |
| 18 | Гараж на 2 автома- шины | 50 | 1 | 50 | по проекту |
|  | Итого: |  |  | 80 |  |
|  | Всего: |  |  | 509 |  |

**Объем (куб.м) служебных, представительских и жилых помещений представительств Российской Федерации (пример расчета)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование помещений | Площадь (кв.м) помещений при штате персонала | | | Объ- емный коэф- фици- ент | Объем (куб.м) помещений при штате персонала | | |
| 35 чел. | 70 чел. | 100 чел. | 35 чел. | 70 чел. | 100 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Представительские | 847,0 | 847,0 | 847,0 | 7,0 | 5929,0 | 5929,0 | 5929,0 |
| 2 | Подсобно-предста- вительские | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 6,0 | 1422,0 | 1422,0 | 1422,0 |
| 3 | Служебные | 673,0 | 1042,0 | 1359,0 | 6,0 | 4038,0 | 6252,0 | 8154,0 |
| 4 | Служебно-вспомога- тельные | 56,0 | 62,0 | 74,0 | 5,5 | 308,0 | 341,0 | 407,0 |
| 5 | Подсобно-хозяйст- венные | 764,0 | 1228,0 | 1671,0 | 5,5 | 4202,0 | 6754,0 | 9190,5 |
| 6 | Консульские | 194,0 | 234,0 | 273,0 | 6,0 | 1164,0 | 1404,0 | 1638,0 |
| 7 | Жилые | 1716,0 | 3384,0 | 4935,0 | 4,5 | 7722,0 | 15228,0 | 22207,5 |
| 8 | Бытовые | 170,0 | 185,0 | 220,0 | 5,5 | 935,0 | 1017,5 | 1210,0 |
|  | Итого: | 4657,0 | 7219,0 | 9616,0 |  | 25720,0 | 38347,5 | 50158,0 |

**Примечания:**

1. Объем представительских помещений указан для V климатического пояса при максимальном количестве гостей на приемах 700 чел.

2. Площади и объемы даны без учета детских, школьных и клубных помещений.

3. Объем служебных и жилых помещений может меняться в зависимости от штатного расписания представительства и определяется заданием на проектирование с учетом многоцелевого использования помещений.

4. Отклонения от площади помещений допускаются: для жилых и представительских помещений +5%, для остальных +10%.

5. Отклонение от объема допускается в пределах 5%.

6. Объем и площади консульских помещений указаны для отдельно стоящих зданий.